
**emco DIPLOMATE Origine avec revêtement cassettes brosses**

**Type 512 CB**

**Descriptif type :**


Diplomate Origine 512 CB

Fourniture et pose d’un tapis d’entrée enroulable, fabriqué sur mesure et d'un cadre à sceller de hauteur 15,5mm.

Type « Diplomate Origine 512 CB » de chez emco. Tapis ouvert et enroulable de hauteur 12mm, composé :


* De profilés aluminium (l 27,5 mm x h 12mm) à l’épreuve du gauchissement avec isolation phonique en sous-face pour une mise en œuvre dans un décaissé de fosse. Les profilés sont liés par des câbles en acier zingué enrobés d’une gaine PVC.
* D’un revêtement (profilé à cassettes garnis de brosses à alignement parallèle) résistant à l'usure et imputrescible avec une propriété antidérapante R13 selon DIN 51130.

|  |  |
| --- | --- |
| , |  |
| env. | , |



Sa structure carrossable permet de résister jusqu’à 400 passages/jour de fauteuils roulants, poussettes, chariots à roulettes et répond aux normes accessibilités.

**Type 517 CB**

**Descriptif type :**

Diplomate Origine 517 CB


Fourniture et pose d’un tapis d’entrée enroulable, fabriqué sur mesure et d'un cadre à sceller de hauteur 20mm.

Type « Diplomate Origine 517 CB » de chez emco. Tapis ouvert et enroulable de hauteur 17mm, composé :

* De profilés aluminium (l 27,5 mm x h 17mm) à l’épreuve du gauchissement avec isolation phonique en sous-face pour une mise en oeuvre dans un décaissé de fosse. Les profilés sont liés par des câbles en acier zingué enrobés d’une gaine PVC.
* D’un revêtement (profilé à cassettes garnis de brosses à alignement parallèle) résistant à l'usure et imputrescible avec une propriété antidérapante R13 selon DIN 51130.



Sa structure carrossable permet de résister jusqu’à 2000 passages/jour de fauteuils roulants, poussettes, chariots à roulettes et répond aux normes accessibilités.

**Type 522 CB**

**Descriptif type :**

Diplomate Origine 522 CB

|  |  |
| --- | --- |
| , |  |
| env. |  |



Fourniture et pose d’un tapis d’entrée enroulable, fabriqué sur mesure et d'un cadre à sceller de hauteur 25mm.

Type « Diplomate Origine 522 CB » de chez emco. Tapis ouvert et enroulable de hauteur 22mm, composé :

* De profilés aluminium (l 27,5 mm x h 22mm) à l’épreuve du gauchissement avec isolation phonique en sous-face pour une mise en oeuvre dans un décaissé de fosse. Les profilés sont liés par des câbles en acier zingué enrobés d’une gaine PVC.
* D’un revêtement (profilé à cassettes garnis de brosses à alignement parallèle) résistant à l'usure et imputrescible avec une propriété antidérapante R13 selon DIN 51130.

Sa structure carrossable permet de résister jusqu’à 2000 passages/ jour de fauteuils roulants, poussettes, chariots à roulettes et répond aux normes accessibilités.

,

|  |
| --- |
| env. |

Sous réserve de modifications techniques



emco France SAS · 8 Rue des Perrières ZI · 39700 Dampierre / FR · Tel. (+33) 03 84 80 16 20 · Fax (+33) 03 84 80 16 21 · info@emco.fr · www.emco.fr