
**emco DIPLOMATE Origine Large avec revêtement reps**

**Type 512 LR**

**Descriptif type :**

Diplomate Origine Large 512 LR



Fourniture et pose d’un tapis d’entrée enroulable, fabriqué

sur mesure et d'un cadre à sceller de hauteur 15,5mm.

Type « Diplomate Origine Large 512 LR » de chez emco. Tapis

ouvert et enroulable de hauteur 12mm, composé :

* De profilés aluminium (l 44 mm x h 12mm) à l’épreuve du

gauchissement avec isolation phonique en sous-face pour une mise

en œuvre dans un décaissé de fosse. Les profilés sont liés par des

câbles en acier zingué enrobés d’une gaine PVC.

* D’un revêtement (reps gros denier) résistant à l'usure,

imputrescible et absorbant avec une propriété antidérapante R11

selon DIN 51130

Sa structure carrossable permet de résister jusqu’à 400


passages/jour de fauteuils roulants, poussettes, chariots à roulettes

et répond aux normes accessibilités.

**Type 517 LR**

**Descriptif type :**

Diplomate Origine Large 517 LR



Fourniture et pose d’un tapis d’entrée enroulable, fabriqué sur mesure et d'un cadre à sceller de hauteur 20mm.

Type « Diplomate Origine Large 517 LR » de chez emco. Tapis ouvert et enroulable de hauteur 17mm, composé :


* De profilés aluminium (l 44 mm x h 17mm) à l’épreuve du gauchissement avec isolation phonique en sous-face pour une mise en œuvre dans un décaissé de fosse. Les profilés sont liés par des câbles en acier zingué enrobés d’une gaine PVC.
* D’un revêtement (reps gros denier) résistant à l'usure, imputrescible et absorbant avec une propriété antidérapante R11 selon DIN 51130

Sa structure carrossable permet de résister jusqu’à 2000 passages/jour de fauteuils roulants, poussettes, chariots à roulettes et répond aux normes accessibilités.

**Type 522 LR**

**Descriptif type :**

Diplomate Origine Large 522 LR




Fourniture et pose d’un tapis d’entrée enroulable, fabriqué sur mesure et d'un cadre à sceller de hauteur 25mm.


Type « Diplomate Origine Large 522 LR » de chez emco. Tapis ouvert et enroulable de hauteur 22mm, composé :

* De profilés aluminium (l 44 mm x h 22mm) à l’épreuve du gauchissement avec isolation phonique en sous-face pour une mise en œuvre dans un décaissé de fosse. Les profilés sont liés par des câbles en acier zingué enrobés d’une gaine PVC.

- D’un revêtement (reps gros denier) résistant à l'usure, imputrescible et absorbant avec une propriété antidérapante R11 selon DIN 51130

Sa structure carrossable permet de résister jusqu’à 2000 passages/jour de fauteuils roulants, poussettes, chariots à roulettes et répond aux normes accessibilités.





Sous réserve de modifications techniques

emco France SAS · 8 Rue des Perrières ZI · 39700 Dampierre / FR · Tel. (+33) 03 84 80 16 20 · Fax (+33) 03 84 80 16 21 · info@emco.fr · www.emco.fr