
**emco DIPLOMATE Premium Large avec revêtement Care et profilé grattoir**

**Type 512 PL Care K**

**Descriptif type :**

Diplomate Premium 512 PL Care K




Fourniture et pose d’un tapis d’entrée enroulable, fabriqué sur mesure et d'un cadre à sceller de hauteur 15,5mm.

Type « Diplomate Premium 512 PL Care K » de chez emco.



Tapis ouvert et enroulable de hauteur 12mm, composé :

* De profilés aluminium (l 44mm x h 12mm) à l’épreuve du gauchissement avec isolation phonique premium en sous-face pour une mise en œuvre dans un décaissé de fosse. Les profilés sont liés par des câbles en acier zingué enrobés d’une gaine PVC.
* D’un revêtement de propreté CARE 100% polyamide, hautement efficace dans l'absorption de l'humidité et la rétention des salissures, robuste et résistant aux frottements, avec un classement feu Cfl-s1 et une propriété antidérapante R12 selon DIN 51130 intercalé avec un profilé grattoir.

Sa structure carrossable permet de résister jusqu’à 400 passages/jour de fauteuils roulants, poussettes, chariots à roulettes et répond aux normes accessibilités.



**Type 517 PL Care K**



**Descriptif type :**

Diplomate Premium 517 PL Care K

Fourniture et pose d’un tapis d’entrée enroulable, fabriqué sur mesure et d'un cadre à sceller de hauteur 20mm.

Type « Diplomate Premium 517 PL Care K » de chez emco. Tapis ouvert et enroulable de hauteur 17mm, composé :

* De profilés aluminium (l 44mm x h 17mm) à l’épreuve du gauchissement avec isolation phonique premium en sous-face pour une mise en œuvre dans un décaissé de fosse. Les profilés sont liés par des câbles en acier zingué enrobés d’une gaine PVC.
* D’un revêtement de propreté CARE 100% polyamide, hautement efficace dans l'absorption de l'humidité et la rétention des salissures, robuste et résistant aux frottements, avec un classement feu Cfl-s1 et une propriété antidérapante R12 selon DIN 51130 intercalé avec un profilé grattoir.

Sa structure carrossable permet de résister jusqu’à 2000 passages/jour

de fauteuils roulants, poussettes, chariots à roulettes et répond aux normes accessibilités.

**Type 522 P Care K**


**Descriptif type :**


Diplomate Premium 522 PL Care K

Fourniture et pose d’un tapis d’entrée enroulable, fabriqué sur mesure et d'un cadre à sceller de hauteur 25mm.

Type « Diplomate Premium 522 PL Care K » de chez emco. Tapis ouvert et enroulable de hauteur 22mm, composé :

* De profilés aluminium (l 44mm x h 22mm) à l’épreuve du gauchissement avec isolation phonique premium en sous-face pour une mise en œuvre dans un décaissé de fosse. Les profilés sont liés par des câbles en acier zingué enrobés d’une gaine PVC.





* D’un revêtement de propreté CARE 100% polyamide, hautement efficace dans l'absorption de l'humidité et la rétention des salissures, robuste et résistant aux frottements, avec un classement feu Cfl-s1 et une propriété antidérapante R12 selon DIN 51130 intercalé avec un profilé grattoir.

Sa structure carrossable permet de résister jusqu’à 2000 passages/jour

de fauteuils roulants, poussettes, chariots à roulettes et répond aux

normes accessibilités.



Sous réserve de modifications techniques

emco France SAS · 8 Rue des Perrières ZI · 39700 Dampierre / FR · Tel. (+33) 03 84 80 16 20 · Fax (+33) 03 84 80 16 21 · info@emco.fr · www.emco.fr