
**emco MARECHAL Premium Large avec revêtement maximus**

**Type 512 PSL Maximus**

**Descriptif type :**


****Marechal Premium 512 PSL Maximus

Fourniture et pose d’un tapis d’entrée enroulable, fabriqué sur mesure et d'un cadre à sceller de hauteur 15,5mm.

Type « Marechal Premium 512 PSL Maximus» de chez emco. Tapis ouvert et enroulable de hauteur 12mm, composé :

* De profilés aluminium renforcés (l 46,5mm x h 12mm) à l’épreuve du gauchissement avec isolation phonique premium en sous-face pour une mise en oeuvre dans un décaissé de fosse. Les profilés sont liés par des câbles en acier zingué enrobés d’une gaine PVC.
* D’un revêtement de propreté MAXIMUS 100% polyamide, hautement efficace dans l'absorption de l'humidité et la rétention des salissures, robuste et résistant aux frottements, avec un classement feu Bfl-s1 et une propriété antidérapante R12 selon DIN 51130.


,



|  |  |
| --- | --- |
| env. | , |

Sa structure carrossable permet de résister à un trafic extrême, plus de 2000 passages/jour de fauteuils roulants, poussette, caddies, chariot à roulettes, véhicule de tourisme, chariot élévateur et répond aux normes accessibilités.

**Type 517 PSL Maximus**

****

**Descriptif type :**


Marechal Premium 517 PSL Maximus

Fourniture et pose d’un tapis d’entrée enroulable, fabriqué sur mesure et d'un cadre à sceller de hauteur 20mm.

Type « Marechal Premium 517 PSL Maximus» de chez emco. Tapis ouvert et enroulable de hauteur 17mm, composé :

* De profilés aluminium renforcés (l 46,5mm x h 17mm) à l’épreuve du gauchissement avec isolation phonique premium en sous-face pour une mise en oeuvre dans un décaissé de fosse. Les profilés sont liés par des câbles en acier zingué enrobés d’une gaine PVC.
* D’un revêtement de propreté MAXIMUS 100% polyamide, hautement efficace dans l'absorption de l'humidité et la rétention des salissures, robuste et résistant aux frottements, avec un classement feu Bfl-s1 et une propriété antidérapante R12 selon DIN 51130.

Sa structure carrossable permet de résister à un trafic extrême, plus de 2000 passages/jour de fauteuils roulants, poussette, caddies, chariot à roulettes, véhicule de tourisme, chariot élévateur et répond aux normes accessibilités.

**Type 522 PSL Maximus**

**Descriptif type :**


Marechal Premium 522 PSL Maximus

Fourniture et pose d’un tapis d’entrée enroulable, fabriqué sur mesure et d'un cadre à sceller de hauteur 25mm.


Type « Marechal Premium 522 PSL Maximus» de chez emco. Tapis ouvert et enroulable de hauteur 22mm, composé :

* De profilés aluminium renforcés (l 46,5mm x h 22mm) à l’épreuve du gauchissement avec isolation phonique premium en sous-face pour une mise en oeuvre dans un décaissé de fosse. Les profilés sont liés par des câbles en acier zingué enrobés d’une gaine PVC.

,



|  |  |
| --- | --- |
| env. |  |



|  |  |
| --- | --- |
| , |  |
| env. |  |

* D’un revêtement de propreté MAXIMUS 100% polyamide, hautement efficace dans l'absorption de l'humidité et la rétention des salissures, robuste et résistant aux frottements, avec un classement feu Bfl-s1 et une propriété antidérapante R12 selon DIN 51130.

Sa structure carrossable permet de résister à un trafic extrême, plus

de 2000 passages/jour de fauteuils roulants, poussette, caddies,

chariot à roulettes, véhicule de tourisme, chariot élévateur et répond

aux normes accessibilités.



Sous réserve de modifications techniques

emco France SAS · 8 Rue des Perrières ZI · 39700 Dampierre / FR · Tel. (+33) 03 84 80 16 20 · Fax (+33) 03 84 80 16 21 · info@emco.fr · www.emco.fr