**emco MARECHAL Premium Large avec revêtement outdoor**

**Type 512 PSL Outdoor**

**Descriptif type :**

****Marechal Premium 512 PSL Outdoor

Fourniture et pose d’un tapis d’entrée enroulable, fabriqué sur mesure et d'un cadre à sceller de hauteur 15,5mm.

Type « Marechal Premium 512 PSL Outdoor » de chez emco. Tapis ouvert et enroulable de hauteur 12mm, composé :

* De profilés aluminium renforcés (l 46,5mm x h 12mm) à l’épreuve du gauchissement avec isolation phonique premium en sous-face pour une mise en oeuvre dans un décaissé de fosse. Les profilés sont liés par des câbles en acier zingué enrobés d’une gaine PVC.
* D’un revêtement de propreté OUTDOOR 100% polyamide, hautement efficace dans la rétention des salissures grossières, robuste et résistant aux frottements, avec un classement feu Cfl-s1 et une propriété antidérapante R11 selon DIN 51130.

Sa structure carrossable permet de résister à un trafic extrême, plus de 2000 passages/jour de fauteuils roulants, poussette, caddies, chariot à roulettes, véhicule de tourisme, chariot élévateur et répond aux normes accessibilités.

|  |  |
| --- | --- |
|  ,  |  |
| env. |  ,  |



**Type 517 PSL Outdoor**

**Descriptif type :**

Marechal Premium 517 PSL Outdoor

Fourniture et pose d’un tapis d’entrée enroulable, fabriqué sur mesure et d'un cadre à sceller de hauteur 20mm.

Type « Marechal Premium 517 PSL Outdoor » de chez emco. Tapis ouvert et enroulable de hauteur 17mm, composé :

* De profilés aluminium renforcés (l 46,5mm x h 17mm) à l’épreuve du gauchissement avec isolation phonique premium en sous-face pour une mise en oeuvre dans un décaissé de fosse. Les profilés sont liés par des câbles en acier zingué enrobés d’une gaine PVC.
* D’un revêtement de propreté OUTDOOR 100% polyamide, hautement efficace dans la rétention des salissures grossières, robuste et résistant aux frottements, avec un classement feu Cfl-s1 et une propriété antidérapante R11 selon DIN 51130.

 ,



|  |
| --- |
| env. |

Sa structure carrossable permet de résister à un trafic extrême, plus de 2000 passages/jour de fauteuils roulants, poussette, caddies, chariot à roulettes, véhicule de tourisme, chariot élévateur et répond aux normes accessibilités.

**Type 522 PSL Outdoor**

**Descriptif type :**

Marechal Premium 522 PSL Outdoor

Fourniture et pose d’un tapis d’entrée enroulable, fabriqué sur mesure et d'un cadre à sceller de hauteur 25mm.

Type « Marechal Premium 522 PSL Outdoor » de chez emco. Tapis ouvert et enroulable de hauteur 22mm, composé :

* De profilés aluminium renforcés (l 46,5mm x h 22mm) à l’épreuve du gauchissement avec isolation phonique premium en sous-face pour une mise en oeuvre dans un décaissé de fosse. Les profilés sont liés par des câbles en acier zingué enrobés d’une gaine PVC.
* D’un revêtement de propreté OUTDOOR 100% polyamide, hautement efficace dans la rétention des salissures grossières, robuste et résistant aux frottements, avec un classement feu Cfl-s1 et une propriété antidérapante R11 selon DIN 51130.

Sa structure carrossable permet de résister à un trafic extrême, plus de 2000 passages/jour de fauteuils roulants, poussette, caddies, chariot à roulettes, véhicule de tourisme, chariot élévateur et répond aux normes accessibilités.

 ,



|  |
| --- |
| env. |

Sous réserve de modifications techniques



emco France SAS · 8 Rue des Perrières ZI · 39700 Dampierre / FR · Tel. (+33) 03 84 80 16 20 · Fax (+33) 03 84 80 16 21 · info@emco.fr · www.emco.fr