**emco DIPLOMATE Premium avec revêtement Conform et profilé grattoir**

**Type 512 P Conform K**

**Descriptif type :**

Diplomate Premium 512 P Conform K

Fourniture et pose d’un tapis d’entrée enroulable, fabriqué sur mesure et d'un cadre à sceller de hauteur 15,5mm.

Type « Diplomate Premium 512 P Conform K » de chez emco. Tapis ouvert et enroulable de hauteur 12mm, composé :

* De profilés aluminium (l 27,5mm x h 12mm) à l’épreuve du gauchissement avec isolation phonique premium en sous-face pour une mise en oeuvre dans un décaissé de fosse. Les profilés sont liés par des câbles en acier zingué enrobés d’une gaine PVC.
* D’un revêtement de propreté CONFORM 100% polyamide, conçu avec des fibres recyclées, hautement efficace dans l'absorption de l'humidité et la rétention des salissures, robuste et résistant aux frottements, avec un classement feu Cfl-s1 et une propriété antidérapante R12 selon DIN 51130 intercalé avec un profilé grattoir.

Sa structure carrossable permet de résister jusqu’à 400 passages/ -

jour de fauteuils roulants, poussettes, chariots à roulettes et répond aux normes accessibilités.

**Type 517 P Conform K**

****

**Descriptif type :**

Diplomate Premium 517 P Conform K

Fourniture et pose d’un tapis d’entrée enroulable, fabriqué sur mesure et d'un cadre à sceller de hauteur 20mm.

Type « Diplomate Premium 517 P Conform K » de chez emco. Tapis ouvert et enroulable de hauteur 17mm, composé :

* De profilés aluminium (l 27,5mm x h 17mm) à l’épreuve du gauchissement avec isolation phonique premium en sous-face pour une mise en oeuvre dans un décaissé de fosse. Les profilés sont liés par des câbles en acier zingué enrobés d’une gaine PVC.
* D’un revêtement de propreté CONFORM 100% polyamide, conçu avec des fibres recyclées, hautement efficace dans l'absorption de l'humidité et la rétention des salissures, robuste et résistant aux frottements, avec un classement feu Cfl-s1 et une propriété antidérapante R12 selon DIN 51130 intercalé avec un profilé grattoir.

Sa structure carrossable permet de résister jusqu’à 2000 passages/ -

jour de fauteuils roulants, poussettes, chariots à roulettes et répond aux normes accessibilités.

 ,



|  |  |
| --- | --- |
| env. |  ,  |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  ,  |  |  |  |
| env. |  |  |  |

**Type 522 P Conform K**

**Descriptif type :**

Diplomate Premium 522 P Conform K

Fourniture et pose d’un tapis d’entrée enroulable, fabriqué sur mesure et d'un cadre à sceller de hauteur 25mm.

Type « Diplomate Premium 522 P Conform K » de chez emco. Tapis ouvert et enroulable de hauteur 22mm, composé :

* De profilés aluminium (l 27,5mm x h 22mm) à l’épreuve du gauchissement avec isolation phonique premium en sous-face pour une mise en oeuvre dans un décaissé de fosse. Les profilés sont liés par des câbles en acier zingué enrobés d’une gaine PVC.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  ,  |  |  |  |
| env. |  |  |  |



* D’un revêtement de propreté CONFORM 100% polyamide, conçu avec des fibres recyclées, hautement efficace dans l'absorption de l'humidité et la rétention des salissures, robuste et résistant aux frottements, avec un classement feu Cfl-s1 et une propriété antidérapante R12 selon DIN 51130 intercalé avec un profilé grattoir.

Sa structure carrossable permet de résister jusqu’à 2000 passages/

-

jour de fauteuils roulants, poussettes, chariots à roulettes et répond

aux normes accessibilités.



Sous réserve de modifications techniques

emco France SAS · 8 Rue des Perrières ZI · 39700 Dampierre / FR · Tel. (+33) 03 84 80 16 20 · Fax (+33) 03 84 80 16 21 · info@emco.fr · www.emco.fr