**emco DIPLOMATE Origine avec revêtement reps et grattoir**

**Type 512 RK**

**Descriptif type :**

Diplomate Origine 512 RK

Fourniture et pose d’un tapis d’entrée enroulable, fabriqué sur mesure et d'un cadre à sceller de hauteur 15,5mm.

Type « Diplomate Origine 512 RK » de chez emco. Tapis ouvert et enroulable de hauteur 12mm, composé :

* De profilés aluminium (l 27,5 mm x h 12mm) à l’épreuve du gauchissement avec isolation phonique en sous-face pour une mise en œuvre dans un décaissé de fosse. Les profilés sont liés par des câbles en acier zingué enrobés d’une gaine PVC.
* D’un revêtement reps gros denier et un profilé grattoir en aluminium intercalé, résistant à l'usure, imputrescible et absorbant avec une propriété antidérapante R11 selon DIN 51130.

Sa structure carrossable permet de résister jusqu’à 400 passages/ jour de fauteuils roulants, poussettes, chariots à roulettes et répond aux normes accessibilités.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  ,  |  |  |  |
| env. |  |  |  |



|  |
| --- |
|  ,  |

**Type 517 RK**

**Descriptif type :**

Diplomate Origine 517 RK

Fourniture et pose d’un tapis d’entrée enroulable, fabriqué sur mesure et d'un cadre à sceller de hauteur 20mm.

Type « Diplomate Origine 517 RK » de chez emco. Tapis ouvert et enroulable de hauteur 17mm, composé :

* De profilés aluminium (l 27,5 mm x h 17mm) à l’épreuve du gauchissement avec isolation phonique en sous-face pour une mise en œuvre dans un décaissé de fosse. Les profilés sont liés par des câbles en acier zingué enrobés d’une gaine PVC.
* D’un revêtement reps gros denier et un profilé grattoir en aluminium intercalé, résistant à l'usure, imputrescible et absorbant avec une propriété antidérapante R11 selon DIN 51130.

Sa structure carrossable permet de résister jusqu’à 2000 passages/ jour de fauteuils roulants, poussettes, chariots à roulettes et répond aux normes accessibilités.

**Type 522 RK**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  ,  |  |  |  |
| env. |  |  |  |



**Descriptif type :**

Diplomate Origine 522 RK

Fourniture et pose d’un tapis d’entrée enroulable, fabriqué sur mesure et d'un cadre à sceller de hauteur 25mm.

Type « Diplomate Origine 522RK » de chez emco. Tapis ouvert et enroulable de hauteur 22mm, composé :

* De profilés aluminium (l 27,5 mm x h 22mm) à l’épreuve du gauchissement avec isolation phonique en sous-face pour une mise en œuvre dans un décaissé de fosse. Les profilés sont liés par des câbles en acier zingué enrobés d’une gaine PVC.
* D’un revêtement reps gros denier et un profilé grattoir en aluminium intercalé, résistant à l'usure, imputrescible et absorbant avec une propriété antidérapante R11 selon DIN 51130.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  ,  |  |  |  |
| env. |  |  |  |



Sa structure carrossable permet de résister jusqu’à 2000 passages/

jour de fauteuils roulants, poussettes, chariots à roulettes et répond

aux normes accessibilités.



Sous réserve de modifications techniques

emco France SAS · 8 Rue des Perrières ZI · 39700 Dampierre / FR · Tel. (+33) 03 84 80 16 20 · Fax (+33) 03 84 80 16 21 · info@emco.fr · www.emco.fr