**emco DIPLOMATE Premium avec revêtement outdoor et profilé brosses**

**Type 517 P Outdoor B**

**Descriptif type :**



Diplomate Premium 517 P Outdoor B

Fourniture et pose d’un tapis d’entrée enroulable, fabriqué sur mesure et d'un cadre à sceller de hauteur 20mm.

Type « Diplomate Premium 517 P Outdoor B » de chez emco. Tapis ouvert et enroulable de hauteur 17mm, composé :

* De profilés aluminium (l 27,5mm x h 17mm) à l’épreuve du gauchissement avec isolation phonique premium en sous-face pour une mise en oeuvre dans un décaissé de fosse. Les profilés sont liés par des câbles en acier zingué enrobés d’une gaine PVC.
* D’un revêtement de propreté OUTDOOR 100% polyamide, hautement efficace dans la rétention des salissures grossières, robuste et résistant aux frottements, avec un classement feu Cfl-s1 et une propriété antidérapante R11 selon DIN 51130, intercalé avec un profilé brosses.

Sa structure carrossable permet de résister jusqu’à 2000 passages/ -

jour de fauteuils roulants, poussettes, chariots à roulettes et répond aux normes accessibilités.

 , ,



|  |
| --- |
| env. |

**Type 522 P Outdoor B**



**Descriptif type :**

Diplomate Premium 522 P Outdoor B

Fourniture et pose d’un tapis d’entrée enroulable, fabriqué sur mesure et d'un cadre à sceller de hauteur 25mm.

Type « Diplomate Premium 522 P Outdoor B » de chez emco. Tapis ouvert et enroulable de hauteur 22mm, composé :

* De profilés aluminium (l 27,5mm x h 22mm) à l’épreuve du gauchissement avec isolation phonique premium en sous-face pour une mise en oeuvre dans un décaissé de fosse. Les profilés sont liés par des câbles en acier zingué enrobés d’une gaine PVC.
* D’un revêtement de propreté OUTDOOR 100% polyamide, hautement efficace dans la rétention des salissures grossières, robuste et résistant aux frottements, avec un classement feu Cfl-s1 et une propriété antidérapante R11 selon DIN 51130, intercalé avec un profilé brosses.

Sa structure carrossable permet de résister jusqu’à 2000 passages/ jour de fauteuils roulants, poussettes, chariots à roulettes et répond aux normes accessibilités.

 , ,



|  |
| --- |
| env. |

Sous réserve de modifications techniques



emco France SAS · 8 Rue des Perrières ZI · 39700 Dampierre / FR · Tel. (+33) 03 84 80 16 20 · Fax (+33) 03 84 80 16 21 · info@emco.fr · www.emco.fr