**emco RADIAL avec revêtement reps**

**Type 522 RDR**

**Descriptif type :**

Radial 522 RDR



Fourniture et pose d’un tapis d’entrée aux profilés cintrés très résistant, fabriqué sur mesure et d'un cadre à sceller de hauteur 25mm. Type « Radial 522 RDR » de chez emco. Tapis ouvert aux profilés cintrés très résistant de hauteur 22mm, composé :

* De profilés aluminium renforcés (l 29 mm x h 22 mm) à l’épreuve du gauchissement avec isolation phonique en sous-face pour une mise en œuvre dans un décaissé de fosse. Les profilés sont liés par des câbles en acier zingué enrobés d’une gaine PVC.
* D’un revêtement reps gros denier renforcé, résistant à l'usure, imputrescible et absorbant avec une propriété antidérapante R11 selon DIN 51130.

Sa structure carrossable permet de résister à un trafic extrême, plus de 2000 passages/jour de fauteuils roulants, poussette, caddies, chariot à roulettes, véhicule de tourisme, chariot élévateur et répond aux normes accessibilités.



Sous réserve de modifications techniques

emco France SAS · 8 Rue des Perrières ZI · 39700 Dampierre / FR · Tel. (+33) 03 84 80 16 20 · Fax (+33) 03 84 80 16 21 · info@emco.fr · www.emco.fr