**emco PLAZA avec revêtement reps**

**Type 542 SR**

**Descriptif type :**

Plaza 542 SR

Fourniture et pose d’un tapis d’entrée enroulable, fabriqué sur mesure et d'un cadre à sceller de hauteur 45mm. Type « Plaza 542 SR» de chez emco. Tapis ouvert et enroulable très résistant de hauteur 42mm, composé :

* De profilés en aluminium forte section (l 30 mm x h 42mm) à l’épreuve du gauchissement avec isolation phonique en sous-face pour une mise en œuvre dans un décaissé de fosse. Les profilés sont liés par des câbles en acier zingué enrobés d’une gaine PVC.
* D’un revêtement reps gros denier renforcé, résistant à l'usure, imputrescible et absorbant avec une propriété antidérapante R11 selon DIN 51130.

Sa structure carrossable permet de résister à un trafic extrême, plus de 5000 passages/jour de fauteuils roulants, poussette, caddies, chariot à roulettes, véhicule de tourisme, chariot élévateur et répond aux normes accessibilités.



|  |
| --- |
| . |

|  |
| --- |
| env |

Sous réserve de modifications techniques



emco France SAS · 8 Rue des Perrières ZI · 39700 Dampierre / FR · Tel. (+33) 03 84 80 16 20 · Fax (+33) 03 84 80 16 21 · info@emco.fr · www.emco.fr