**emco grilles de débordement**

**Type 723/22 Design**

**Descriptif type :**

Grilles de débordement 723/22 Design

Fourniture de grilles de débordement rigide et perpendiculaire,

fabriqué sur mesure. Type « Grilles de débordement 723/22 Design »

de chez emco, rigide et perpendiculaire au bassin, composé :


* De barreaux pleins (l 10 mm x h 22mm) en matière de synthèse de haute qualité, résistante au choc, aux rayons U.V, à la corrosion, au chlore, à l'eau de mer et aux eaux thermales. Surface des profilés usinée et fraisée pour adaptation et collage des carreaux (attention : n’utiliser que des carreaux de carrelage répondant à la norme antidérapante en milieu humide DIN 51097).
* Les barreaux sont liés par des tiges filetées en polyester armé de fibre de verre et entretoises. Largeur de la grille entre 150 – 300 mm. Hauteur entre 22 et 32 mm de haut (comprenant l’intégration du carreau et selon son épaisseur). Hauteur totale inférieure à 28 mm possible par réalisation de deux mortaises latérales des cassettes.

L’écartement des profilés est de 8 mm selon les normes DIN EN

13451-1 et DIN EN 16582-1 (pour éviter le coincement des doigts).

La prise de cotes sera réalisée in situ par le fabricant des grilles, après

la pose des goulottes pour assurer une mise en oeuvre parfaite.



**Important:**

**Indication concernant les revêtements carrelage**

Adapté à une mise en œuvre dans les espaces humides et conforme

au passage des pieds nus (norme antiglissance)

Standard d‘assemblage: la grille 723 Design est à assembler avec des

carreaux de carrelage de 8mm d‘épaisseur.

L‘épaisseur du carrelage est à communiquer avant le début de la

production. (épaisseur minimale: 7mm)

Choix des carreaux de carrelage: se rapprocher d‘un carreleur.

Les carreaux de carrelage sont à fournir par le carreleur, qui est

également en charge de la découpe, de la pose et de la colle sur les

grilles de débordement.

**Collage des carreaux de carrelage:**

Avec le collage, les grilles peuvent être recoupées à la longueur

souhaitée.

Colle sur site selon les recommandations du carreleur

**Note générale**

En raison d‘un espacement plus réduit dans le carrelage,

l‘écoulement peut s‘effectuer plus lentement. Ceci ne peut

constituer en aucun cas une réclamation.

La grille de débordement 723 Design est adapté à un trafic piéton

uniquement. Un trafic intensif ou trop lourd peut en effet entrainer

une caisse des éléments.

La grille 723 Design est destinée à une pose droite uniquement.

Possibilité de réaliser des angles en onglets.

Hauteur minimale: 22mm, avec un carreau de carrelage de 8mm

minimum



Sous réserve de modifications techniques

emco France SAS · 8 Rue des Perrières ZI · 39700 Dampierre / FR · Tel. (+33) 03 84 80 16 20 · Fax (+33) 03 84 80 16 21 · info@emco.fr · www.emco.fr